Минимальная скорость: 15,2887

Определяется таймером тактирования шагов, таймер максимальное значение 65536, ширина импульса 1 микросекунда, период таймера максимальный равен:

1/65536мкс=15,2887Гц(импульсов в секунду)

Минимальная скорость (градусов в секунду)



для режима 7 ускорение минимум 16 шагов в секунду

6 8